# MicroPython on ESP32-S2 and ESP32-PAD1_subscript_3, ESP IDF configuration with SPIRAM support
CONFIG_ESP32S2_SPIRAM_SUPPORT=y
CONFIG_SPIRAM_TYPE_AUTO=y
CONFIG_DEFAULT_PSRAM_CLK_IO=30
CONFIG_DEFAULT_PSRAM_CS_IO=26
CONFIG_SPIRAM_SPEED_80M=y
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_BOOT_INIT=y
CONFIG_SPIRAM_IGNORE_NOTFOUND=y
CONFIG_SPIRAM_USE_MEMMAP=y
CONFIG_SPIRAM_MEMTEST=y
